[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.10.11
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=dziłka nr 323/1, 346/1 obręb ewidencyjny Gorzyca
ni=Gmina Malechowo,  Malechowo 22A,  76-142 Malechowo
nw=
nk=mgr inż.Danuta Zubrzycka
sp=
mi=Koszalin
da=październik 2020 r.
cpv=45233000-9,Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=50.42

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=335.67

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Darniarze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=97.03

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=9.45

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Kamieniarze gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=17.9

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=12.81

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Murarze gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3.66

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Robotnicy
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=11.86

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=800.82

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=585.27

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Beton zwykły B-15 (C12/15)
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.75

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.4

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Cement portlandzki 35
id=0000003	3
jm=t	034
ce=0
il=0.17

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Cement portlandzki biały
id=0000004	3
jm=t	034
ce=0
il=0.11

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.11

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.11

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa
id=0000007	3
jm=m2	050
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm
id=0000008	3
jm=m	040
ce=0
il=44.88

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm
id=0000009	3
jm=t	034
ce=0
il=1026.11

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Lepik asfaltowy na gorąco
id=0000010	3
jm=kg	033
ce=0
il=26.8

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000011	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.94

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Piasek
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=0
il=295.37

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Piasek zwykły
id=0000013	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.98

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Płyta drogowa żelbetowa wielootworowa typu IOMB 100x75x12,5 cm
id=0000014	3
jm=m2	050
ce=0
il=1605.86

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Pospółka
id=0000015	3
jm=m3	060
ce=0
il=12.39

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Rury spiralnie karbowane HDPE
id=0000016	3
jm=m	040
ce=0
il=7

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste o średnicy  70mm
id=0000017	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.14

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Woda
id=0000018	3
jm=m3	060
ce=0
il=59.78

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Zaprawa cementowa m. 80
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.68

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Ziemia urodzajna (humus)
id=0000020	3
jm=m3	060
ce=0
il=21.38

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.07

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,40m3
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.15

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,60m3
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.66

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  3,5t
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.07

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.03

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t (1)
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=9.26

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=93.04

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1)
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.14

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.36

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.65

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=Ubijak
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.97

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200kg
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.46

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=110.15

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.78

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=Zrywarka przyczepna
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.98

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Żuraw samochodowy   4t
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.78

[RMS ZEST 57]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
cpv=45100000-8

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0119-04
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
jm=km	43
ob=0.49

[RMS 9]
nz=210.1	0	210.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=18.9	0	18.9
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0108-05
na=Mechaniczne karczowanie krzaków
jm=ha	52
ob=0.01

[RMS 9]
nz=185.27	0	185.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=44	0	44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0111-02
na=Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni z wywiezieniem
jm=m2	50
ob=100

[RMS 9]
nz=0.0306	0	0.0306
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0816-03
na=Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm
jm=m	40
ob=6

[RMS 10]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0816-04
na=Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych
jm=m3	60
ob=1.08

[PRZEDMIAR]
wo=1.08	1	1.08	

[RMS 10]
nz=9.43	0	9.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0206-04
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km
jm=m3	60
ob=36

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	6.0*1.20*5.0	

[RMS 9]
nz=0.1622	0	0.1622
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.1681	0	0.1681
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
jm=m3	60
ob=8.14

[PRZEDMIAR]
wo=8.14	1	2.16*6.0*3.14*0.20	

[RMS 46]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0804-08
na=Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20cm
jm=m2	50
ob=1266

[RMS 10]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
jm=m3	60
ob=227.88

[PRZEDMIAR]
wo=227.88	1	1266*0.18	

[RMS 46]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-05
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości-krotność 4
jm=m3	60
ob=227.88

[MNOŻNIKI RMS]
ws=4		4

[RMS 46]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0813-07
na=Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm, na podsypce piaskowej
jm=m	40
ob=329

[RMS 10]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
jm=m3	60
ob=9.48

[PRZEDMIAR]
wo=9.48	1	329.0*0.16*0.18	

[RMS 46]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-05
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości-krotność 4
jm=m3	60
ob=9.48

[MNOŻNIKI RMS]
ws=4		4

[RMS 46]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ODWODNIENIE

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa przepustów
nsn=D-06.02.01a

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1999	KNR	2-33 0601-01
na=Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm-analogia
jm=m	40
ob=7

[RMS 7]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=4.99	0	4.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0605-05
na=Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych
jm=ścianka
ob=2

[RMS 1]
nz=19.56	0	19.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=2.94	0	2.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=5.18	0	5.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.054	0	0.054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=13.4	0	13.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0514-01
na=Wykonanie odwodnienia na skarpach i dnach rowów drobnymi elementami kamiennymi o objętości do 0,5m3
jm=m3	60
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2*1.0*1.0	

[RMS 8]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=8.95	0	8.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-01
na=Ława z pospółki przelot przepustu
jm=m3	60
ob=7

[RMS 10]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
jm=m3	60
ob=35

[RMS 9]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0206-01
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
jm=m3	60
ob=35

[RMS 9]
nz=0.1577	0	0.1577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0615	0	0.0615
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.1859	0	0.1859
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-03
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - krotność 4
jm=m3	60
ob=35

[MNOŻNIKI RMS]
ws=4		4

[RMS 46]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWY  I  UTWARDZONE POBOCZA

[ELEMENT 2]
na=Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża
nsn=D-04.02.01

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=1383.16

[RMS 10]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-01
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=450.69

[RMS 10]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-02
na=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - krotność 2
jm=m2	50
ob=450.69

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
ws=2		2

[RMS 10]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Warstwa odcinająca
nsn=D-04.02.01

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-05
na=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie
jm=m2	50
ob=1835.35

[RMS 10]
nz=0.0685	0	0.0685
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 z wykorzysteniem przekruszonego brukowca
nsn=D-04.04.02b

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=1835.35

[RMS 10]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm całkowita grubość 20 cm (krotność-12)
jm=m2	50
ob=1835.35

[MNOŻNIKI RMS]
wr=12		12
wm=12		12
ws=12		12

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Pobocza utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych 0/31,5
nsn=D-04.04.02b

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=382.5

[RMS 10]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm całkowita grubość 15 cm (krotność-7)
jm=m2	50
ob=382.5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=7		7
wm=7		7
ws=7		7

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=35.5

[RMS 10]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm całkowita grubość 15 cm (krotność-7)
jm=m2	50
ob=35.5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=7		7
wm=7		7
ws=7		7

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie z płyt JOMB
nsn=D-10.03.01a

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1992	KNR	2-25 0407-03
na=Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych żelbetowych o powierzchni do 1,0m2
jm=m2	50
ob=1681.7

[RMS 2]
nz=0.1996	0	0.1996
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.2994	0	0.2994
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0414	0	0.0414
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.9549	0	0.9549
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie z mieszanki kruszyw niezwiązanych
nsn=D-04.04.02b

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=321.8

[RMS 10]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm całkowita grubość 15 cm (krotność-7)
jm=m2	50
ob=321.8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=7		7
wm=7		7
ws=7		7

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=39

[RMS 10]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm całkowita grubość 15 cm (krotność-7)
jm=m2	50
ob=39

[MNOŻNIKI RMS]
wr=7		7
wm=7		7
ws=7		7

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia zjazdu do świetlicy z betonowej kostki brukowej
nsn=D-05.03.23a

[POZYCJA]
pd= 1994	KNR	2-31u1 0600-03
na=Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm koloru grafitowego
jm=m2	50
ob=10.4

[RMS 11]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0687	0	0.0687
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=OBRAMOWANIE

[ELEMENT 2]
na=Krawężniki najazdowe betonowe na połączeniu nawiechni bitumicznej drogi powiatowej z przebudowywanymi drogami wewnętrznymi
nsn=D-08.01.01b

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0403-03
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=44

[RMS 10]
nz=0.2138	0	0.2138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-04
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki i ściek
jm=m3	60
ob=2.64

[PRZEDMIAR]
wo=2.64	1	44.0*0.06	

[RMS 1]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY INNE

[POZYCJA]
na=Regulacja podziemnych zaworów wodociagowych
jm=szt	20
ob=2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Regulacja studni kanalizacji sanitarnej
jm=szt	20
ob=6
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0505-01
na=Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
jm=m2	50
ob=205.65

[RMS 9]
nz=0.0955	0	0.0955
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0510-01
na=Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem
jm=m2	50
ob=205.65

[RMS 4]
nz=0.2464	0	0.2464
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0510-02
na=Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm
jm=m2	50
ob=205.65

[RMS 4]
nz=0.1624	0	0.1624
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0510-03
na=Obsianie poboczy gruntowych w ziemi urodzajnej
jm=m2	50
ob=205.65

[RMS 4]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

