[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.10.11
WersjaPliku=12
DataModyf=2020-11-23
CzasModyf=13:42:51
RozmiarPliku=56346
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\liskowskis\Documents\Drogi 2015\Gorzyca\KI - GORZYCA -dz.323,,346.rds7
Wartość=0
ID_KS={505ECF03-2F8F-4279-BCF8-116FDA9391CC}

[DAN_OG]
Obiekt=Przebudowa dróg wewnętrznych w Gorzycy - dz. nr 323/1, 346/1
Kod CPV=45233000-9
Budowa=dziłka nr 323/1, 346/1 obręb ewidencyjny Gorzyca
Inwestor=Gmina Malechowo,  Malechowo 22A,  76-142 Malechowo
Biuro kosztorysowe=Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Danuta Zubrzycka, ul. Kaczeńców 22,  75-810 Koszalin
Poziom cen=Sekocendbud III kw 2020 oraz ceny rynkowe (CR)
Sporządził=mgr inż.Danuta Zubrzycka
Miejscowość=Koszalin
Data=październik 2020 r.

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=1
Ks_opcNK=-1
OpcKz=0
OpcKJ=0
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=2
DP_CJ=2
ZaokrObm=2
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
RodzZaokr=0
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=0
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=zł

[JO]
Nazwa=Długość
Jm=m
Ilość=490

[WYDRUK]
Lista=P1,K1,
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
T1_stawki=1
T1_SKB=0
P1_podst=0
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=0
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=0
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1
K2_tytuł=Kosztorys inwestorski
K2_wydanie=0
K2_obmiar=0
K2_koment=0
K2_wsk_elem=0
K2_str_elem=0
K2_dod_opis=0
K2_agreg=1
K2_kol_PN=0
K2_kol_ST=1
Data=0
Nagłówek_lewy=Rodos &W [&L] - &R
Marginesy=20,5,5,10
Napisy=polski
T1_tytuł=KOSZTORYS INWESTORSKI
T1_numer=1
T1_umowa=0
T1_zatw=0
T1_bez_wart=0
T1_nazwyCPV=0
P1_wydanie=0
P1_koment=0
P1_wspGlob=0
P1_wspLok=0
P1_str_elem=0
P1_dod_opis=0
P1_agreg=0
P1_kol_KodPoz=0
P1_kol_ST=1
P1_kol_CPV=0
E2_pkt=0
E2_kolST=0
E2_kolCPV=0
KodPoz=0
NrST=1
KodCPV=0
Plik=0
K1_tytuł=Kosztorys inwestorski
S1_elem=0
S1_gł_elem=0
S1_bez_zbiorczego=0
S1_zbiorcze=0
S1_str_elem=0
S1_index=0
E2_kolUwg=0
E1_pkt=0
E1_kolST=1
E1_kolCPV=0
E1_proc=0
E1_wte=0
E1_bez_wart=0
E1_kolUwg=0
K2_czcionka=Times New Roman,9
K2_kol_Krot=0
K1_wydanie=0
K1_obmiar=0
K1_koment=0
K1_wsk_elem=0
K1_str_elem=0
K1_dod_opis=0
K1_kb_poz=0
K1_narzuty=0
K1_wart_poz_vat=0
K1_cen_jedn_vat=0
K1_sum_rms=0
K1_kol_ST=0
K1_kol_KosztJedn=0
E2_kolDef=0
P1_tytuł=Przedmiar robót

[ROB]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=50,42

[ROB]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=335,67

[ROB]
Nazwa=Brukarze gr.III|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Darniarze gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=97,03

[ROB]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=9,45

[ROB]
Nazwa=Kamieniarze gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=17,9

[ROB]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=12,81

[ROB]
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=3,66

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=800,82

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=585,27

[ROB]
Nazwa=Robotnicy|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=11,86

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły B-15 (C12/15)|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=2,75

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1,4

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,17

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki biały|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,11

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,11

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,11

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kamień łamany|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa|m2
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=10,4

[MAT]
Nazwa=Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm|m
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=44,88

[MAT]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane niesortowane|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1026,11

[MAT]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=26,8

[MAT]
Nazwa=Miał kamienny|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Nasiona traw|kg
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=4,94

[MAT]
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna|m2
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1,98

[MAT]
Nazwa=Piasek|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=295,37

[MAT]
Nazwa=Płyta drogowa żelbetowa wielootworowa typu IOMB 100x75x12,5 cm|m2
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1605,86

[MAT]
Nazwa=Pospółka|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=12,39

[MAT]
Nazwa=Rury spiralnie karbowane HDPE|m
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=7

[MAT]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste o średnicy  70mm|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,14

[MAT]
Nazwa=Tłuczeń kamienny 25-40mm|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=59,78

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 80|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,68

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Ziemia urodzajna (humus)|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=21,38

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1,07

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=2,15

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1,66

[SPR]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1,07

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=12,03

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=9,26

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=93,04

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,14

[SPR]
Nazwa=Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=6,36

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=15,65

[SPR]
Nazwa=Ubijak spalinowy 200kg|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=2,46

[SPR]
Nazwa=Ubijak|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=2,97

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=110,15

[SPR]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=15,78

[SPR]
Nazwa=Zrywarka przyczepna|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=7,98

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy   4t|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,78

[SPR]
Nazwa=Żuraw|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ELEM]
ID=2
Nr=I
CPV=45100000-8
Opis=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

[AGR]
ID=319
AgrRodz=0
Nr=1
Opis=Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i punktów wysokościowych
Jm=km
Ilość=0,49
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,422
k=dz.323/1 - km 0+000 - 0+422,0

[L-]
w=0,102
k=dz.342/1 - km 0+000 - 0+102,00

[L]
w=0,0687
k=dz.346/1 - km 0+000 - 0+068,70

[POZ]
ID=322
AgrID=319
AgrMno=1
Nr=1.1
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0119/04
Opis=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Jm=km
Ilość=0,49
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=210,1

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste o średnicy  70mm|m3
Norma=0,286

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=18,9

[AGR]
ID=1520
AgrRodz=0
Nr=2
Opis=Usunięcie krzewów wraz z oczyszczeniem terenu z pozostałości
Jm=m2
Ilość=100
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=100,0*1,0

[POZ]
ID=1522
AgrID=1520
AgrMno=1
Nr=2.1
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0108/05
Opis=Mechaniczne karczowanie krzaków
Jm=ha
Ilość=0,01
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=185,27

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)|m-g
Norma=44

[POZ]
ID=1523
AgrID=1520
AgrMno=1
Nr=2.2
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0111/02
Opis=Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni z wywiezieniem
Jm=m2
Ilość=100
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0306

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)|m-g
Norma=0,0107

[S]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  3,5t|m-g
Norma=0,0107

[AGR]
ID=1513
AgrRodz=0
Nr=3
Opis=Rozbiórka przepustów pod drogą na dz. nr  346/1 wraz z robotami ziemnymi i wywozem gruzu. Grunt z wykopu wykorzystany w obrębie budowy
Jm=m
Ilość=6
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1*6,0
k=wg opisu i PZT

[POZ]
ID=1525
AgrID=1513
AgrMno=1
Nr=3.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0816/03
Opis=Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm
Jm=m
Ilość=6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=2,57

[S]
Lp=71
Nazwa=Żuraw samochodowy   4t|m-g
Norma=0,13

[POZ]
ID=1724
AgrID=1513
AgrMno=1
Nr=3.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0816/04
Opis=Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych
Jm=m3
Ilość=1,08
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1,08

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=9,43

[S]
Lp=70
Nazwa=Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min|m-g
Norma=5,89

[POZ]
ID=1728
AgrID=1513
AgrMno=1
Nr=3.3
Kat=KNR 2-01
Wariant=1
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0206/04
Opis=Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km
Jm=m3
Ilość=36
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=6,0*1,20*5,0

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1622

[S]
Lp=71
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3|m-g
Norma=0,0461

[S]
Lp=72
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,1681

[POZ]
ID=1526
AgrID=1513
AgrMno=1
Nr=3.4
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1103/04
Opis=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
Jm=m3
Ilość=8,14
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2,16*6,0*3,14*0,20

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,177

[AGR]
ID=1575
AgrRodz=0
Nr=4
Opis=Rozbiórka nawierzchni  z brukowca wraz z wywiezieniem na odległość 5 km - maetriał zgodnie z zapisem w OT przekruszenie brukowca i wbudowanie w warstwę podbudowy
Jm=m2
Ilość=1266
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=422,0*3,0
k=dz. nr 323/1

[L-]
w=102,0*3,0+66,0
k=dz. nr 342/1

[POZ]
ID=1576
AgrID=1575
AgrMno=1
Nr=4.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0804/08
Opis=Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20cm
Jm=m2
Ilość=1266
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,188

[S]
Lp=70
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0063

[S]
Lp=71
Nazwa=Zrywarka przyczepna|m-g
Norma=0,0063

[POZ]
ID=1577
AgrID=1575
AgrMno=1
Nr=4.2
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1103/04
Opis=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
Jm=m3
Ilość=227,88
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1266*0,18

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,177

[POZ]
ID=1578
AgrID=1575
AgrMno=1
Nr=4.3
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1103/05
Opis=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości-krotność 4
Jm=m3
Ilość=227,88
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspS=4
MnoRg=1
MnoMg=1

[S]
Lp=71
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,037

[AGR]
ID=1579
AgrRodz=0
Nr=5
Opis=Rozbiórka krawężników kamiennych wraz z wywiezieniem na odległość 5 km - materiał zgodnie z zapisem w OT- z przekruszeniem  i wbudowaniem w warstwe podbudowy
Jm=m
Ilość=320
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=135,0+95,0+90,0
k=dz. nr 323/1

[POZ]
ID=1580
AgrID=1579
AgrMno=1
Nr=5.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0813/07
Opis=Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm, na podsypce piaskowej
Jm=m
Ilość=329,0
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,1995

[POZ]
ID=1581
AgrID=1579
AgrMno=1
Nr=5.2
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1103/04
Opis=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
Jm=m3
Ilość=9,48
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=329,0*0,16*0,18

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,177

[POZ]
ID=1582
AgrID=1579
AgrMno=1
Nr=5.3
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1103/05
Opis=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości-krotność 4
Jm=m3
Ilość=9,48
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspS=4
MnoRg=1
MnoMg=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,037

[ELEM]
ID=1559
Nr=II
Opis=ODWODNIENIE

[ELEM]
ID=1740
ST=D-06.02.01a
Opis=Przebudowa przepustów
PZ=1

[AGR]
ID=1561
AgrRodz=0
Nr=6
Opis=Przebudowa przepustów betonowych na przepusty fi60 z rur spiralnie karbowanych HDPE SN8  z betonowymi ściankami czołowymi i umocnieniem wlotów narzutem kamiennym ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 gr.10cm i wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał kamienny z rozbiórki)
Jm=m
Ilość=7
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1*7,0

[POZ]
ID=1604
AgrID=1561
AgrMno=1
Nr=6.1
Kat=KNR 2-33
Wyd=wyd.IV 1999
Tabl=0601/01
Opis=Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm-analogia
Jm=m
Ilość=7
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=1,83

[R]
Lp=2
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=1,35

[R]
Lp=3
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,99

[M]
Lp=20
Nazwa=Rury spiralnie karbowane HDPE|m
Norma=1

[M]
Lp=21
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,54

[M-]
Lp=22
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane niesortowane|m3
Norma=0,53

[M-]
Lp=23
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=10

[M-]
Lp=24
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna|m2
Norma=0,92

[M-]
Lp=25
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,002

[M-]
Lp=26
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,07

[M-]
Lp=27
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
Norma=0,002

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1)|m-g
Norma=0,02

[S-]
Lp=71
Nazwa=Żuraw|m-g
Norma=0,44

[POZ]
ID=1729
AgrID=1561
AgrMno=1
Nr=6.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0605/05
Opis=Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych
Jm=ścianka
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=19,56

[R]
Lp=2
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=2,94

[R]
Lp=3
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=5,18

[M]
Lp=20
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)|m3
Norma=0,7

[M]
Lp=21
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,054

[M]
Lp=27
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=13,4

[M]
Lp=29
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,16

[POZ]
ID=1730
AgrID=1561
AgrMno=1
Nr=6.3
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0514/01
Opis=Wykonanie odwodnienia na skarpach i dnach rowów drobnymi elementami kamiennymi o objętości do 0,5m3
Jm=m3
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*1,0*1,0

[R]
Lp=3
Nazwa=Murarze gr.II|r-g
Norma=1,83

[R]
Lp=4
Nazwa=Kamieniarze gr.II|r-g
Norma=8,95

[R]
Lp=5
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,27

[M-]
Lp=22
Nazwa=Kamień łamany|m3
Norma=1,25

[M-]
Lp=23
Nazwa=Tłuczeń kamienny 25-40mm|t
Norma=0,206

[M]
Lp=24
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 80|m3
Norma=0,34

[POZ]
ID=1731
AgrID=1561
AgrMno=1
Nr=6.4
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0402/01
Opis=Ława z pospółki przelot przepustu
Jm=m3
Ilość=7
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=2
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=2,5

[R]
Lp=3
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,07

[M]
Lp=23
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=1,23

[M]
Lp=25
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,07

[AGR]
ID=1736
AgrRodz=0
Nr=7
Opis=Roboty ziemne związane z wykonanie przepustów - zasypka z piasku, otworzenie korpusu drogi i zjazdów
Jm=m3
Ilość=35
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1*7,0*1,0*5,0

[POZ]
ID=1737
AgrID=1736
AgrMno=1
Nr=7.1
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0236/01
Opis=Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
Jm=m3
Ilość=35
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1337

[S]
Lp=71
Nazwa=Ubijak spalinowy 200kg|m-g
Norma=0,0704

[POZ]
ID=1738
AgrID=1736
AgrMno=1
Nr=7.2
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0206/01
Opis=Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
Jm=m3
Ilość=35
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1577

[S]
Lp=70
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
Norma=0,0615

[S]
Lp=72
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,1859

[POZ]
ID=1739
AgrID=1736
AgrMno=1
Nr=7.3
Kat=KNR 2-01
Wariant=1
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0214/03
Opis=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - krotność 4
Jm=m3
Ilość=35
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspS=4
MnoRg=1
MnoMg=1

[S]
Lp=70
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,0136

[ELEM]
ID=193
Nr=III
Opis=PODBUDOWY  I  UTWARDZONE POBOCZA

[ELEM]
ID=1606
ST=D-04.02.01
Opis=Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża
PZ=1

[AGR]
ID=1607
AgrRodz=0
Nr=8
Opis=Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża na całej szerokości jezdni dz.323/1, o głębokości do 20 cm
Jm=m2
Ilość=1383,16
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=98,0*1,02+(422,0-21,0)*3,20
k=dz. nr 323/1

[L-]
w=(64,70+33,70)*1,02+(102,0-2,0-11,25-6,80)*3,20
k=dz. nr 342/1

[POZ]
ID=1608
AgrID=1607
AgrMno=1
Nr=8.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/01
Opis=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=1383,16
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0376

[S]
Lp=70
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0035

[S]
Lp=71
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t|m-g
Norma=0,0086

[AGR]
ID=1708
AgrRodz=0
Nr=9
Opis=Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża na całej szerokości jezdni dz.346/1, mijanek i zjazdów  o głębokości 30 cm
Jm=m2
Ilość=450,69
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(29,10+41,40)*1,02+(68,70-1,80-6,0-8,25)*3,20
k=dz. nr 346/1

[L]
w=(22,0+20,0+18,0)*0,75*1,02*2
k=mijanki

[L]
w=(10,0+8,0)*0,75+(8,0+6,0)*0,75*2+(10,0+8,0)*0,75+(15,0+13,0)*0,75+(18,0+16,0)*0,75+(10,0+8,0)*0,75+(8,0+6,0)*0,75
k=zjazdy

[POZ]
ID=1709
AgrID=1708
AgrMno=1
Nr=9.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/01
Opis=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=450,69
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0376

[S]
Lp=70
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0035

[S]
Lp=71
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t|m-g
Norma=0,0086

[POZ]
ID=1710
AgrID=1708
AgrMno=1
Nr=9.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/02
Opis=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - krotność 2
Jm=m2
Ilość=450,69
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=2
WspS=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0005

[S]
Lp=70
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0009

[ELEM]
ID=1605
ST=D-04.02.01
Opis=Warstwa odcinająca
PZ=1

[AGR]
ID=1531
AgrRodz=0
Nr=10
Opis=Warstwa odcinająca z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=1835,35
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=98,0*1,02+(422,0-21,0)*3,20
k=dz. nr 323/1

[L-]
w=(64,70+33,70)*1,02+(102,0-2,0-11,25-6,80)*3,20
k=dz. nr 342/1

[L]
w=(29,10+41,40)*1,02+(68,70-1,80-6,0-8,25)*3,20
k=dz. nr 346/1

[L]
w=(22,0+20,0+18,0)*0,75*1,02*2
k=mijanki

[L]
w=(10,0+8,0)*0,75+(8,0+6,0)*0,75*2+(10,0+8,0)*0,75+(15,0+13,0)*0,75+(19,0+17,0)*0,75+(10,0+8,0)*0,75+(8,0+6,0)*0,75
k=zjazdy

[POZ]
ID=1532
AgrID=1531
AgrMno=1
Nr=10.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0104/05
Opis=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie
Jm=m2
Ilość=1835,35
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0685

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0141

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,123

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0041

[ELEM]
ID=222
ST=D-04.04.02b
Opis=Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 z wykorzysteniem przekruszonego brukowca
PZ=1

[AGR]
ID=1549
AgrRodz=0
Nr=11
Opis=Podbudowa zasadnicza jezdni, mijanek i zjazdów  z mieszanki kruszywa niezawiązanego 0/31,5 o grubości 20 cm po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=1835,35
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=98,0*1,02+(422,0-21,0)*3,20
k=dz. nr 323/1

[L-]
w=(64,70+33,70)*1,02+(102,0-2,0-11,25-6,80)*3,20
k=dz. nr 342/1

[L]
w=(29,10+41,40)*1,02+(68,70-1,80-6,0-8,25)*3,20
k=dz. nr 346/1

[L]
w=(22,0+20,0+18,0)*0,75*1,02*2
k=mijanki

[L]
w=(10,0+8,0)*0,75+(8,0+6,0)*0,75*2+(10,0+8,0)*0,75+(15,0+13,0)*0,75+(19,0+17,0)*0,75+(10,0+8,0)*0,75+(8,0+6,0)*0,75
k=zjazdy

[POZ]
ID=1550
AgrID=1549
AgrMno=1
Nr=11.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=1835,35
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207

[M]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm|t
Norma=0,1697

[M-]
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,0143

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0025

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0256

[POZ]
ID=1551
AgrID=1549
AgrMno=1
Nr=11.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm całkowita grubość 20 cm (krotność-12)
Jm=m2
Ilość=1835,35
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=12
WspM=12
WspS=12
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm|t
Norma=0,0212

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0002

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0013

[ELEM]
ID=1718
ST=D-04.04.02b
Opis=Pobocza utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych 0/31,5
PZ=1

[AGR]
ID=1719
AgrRodz=0
Nr=12
Opis=Pobocza utwardzone z mieszanki kruszyw niezawiązanych 0/31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=382,5
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(22,10+47,60+29,80+10,10+38,0+34,0+38,0+36,60+10,30+37,70+26,20+15,10+6,90+5,0+48,0+42,0+41,50+64,20+53,50+44,80+17,20+10,0)*0,50
k=dz. nr 323/1

[L-]
w=(11,50+16,50+6,0+14,40+28,30+7,0+9,30+31,20+16,40+21,0+15,60+10,0)*0,50
k=dz. nr 342/1

[L]
w=(7,60+51,50+10,90+7,40+58,50+8,10)*0,30
k=dz.nr 346/1

[POZ]
ID=1720
AgrID=1719
AgrMno=1
Nr=12.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=382,5
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207

[M]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm|t
Norma=0,1697

[M-]
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,0143

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0025

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0256

[POZ]
ID=1721
AgrID=1719
AgrMno=1
Nr=12.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm całkowita grubość 15 cm (krotność-7)
Jm=m2
Ilość=382,5
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=7
WspM=7
WspS=7
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm|t
Norma=0,0212

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0002

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0013

[AGR]
ID=1741
AgrRodz=0
Nr=13
Opis=Zjazdy  z mieszanki kruszyw niezawiązanych 0/31,5 o średniej grubości 15 cm po zagęszczeniu na długości 0,50m
Jm=m2
Ilość=35,5
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(8,0+6,0*2+8,0+13,0+16,0+8,0+6,0)*0,50
k=dz. nr 323/1

[POZ]
ID=1742
AgrID=1741
AgrMno=1
Nr=13.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=35,50
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207

[M]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm|t
Norma=0,1697

[M-]
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,0143

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0025

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0256

[POZ]
ID=1743
AgrID=1741
AgrMno=1
Nr=13.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm całkowita grubość 15 cm (krotność-7)
Jm=m2
Ilość=35,50
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=7
WspM=7
WspS=7
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm|t
Norma=0,0212

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0002

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0013

[ELEM]
ID=233
Nr=IV
Opis=NAWIERZCHNIE

[ELEM]
ID=1456
ST=D-10.03.01a
Opis=Nawierzchnie z płyt JOMB
PZ=1

[AGR]
ID=1459
AgrRodz=0
Nr=14
Opis=Nawierzchnia z płyt JOMB jezdni dróg wewnętrznych ułożona na 3 cm warstwie piasku
Jm=m2
Ilość=1681,7
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=98,0+(422,0-21,0)*1,0*2+(8,0+8,0+10,0+28,0+15,0+22,0+18,0+10,0+18,0+8,0)*1,0*2+(8,0+8,0+10,0+28,0+15,0+22,0+18,0+10,0+18,0+8,0)*1,0
k=dz. nr 323/1 - jezdnia

[L]
w=(10,0+8,0)*0,75+(8,0+6,0)*0,75*2+(10,0+8,0)*0,75+(15,0+13,0)*0,75+(19,0+17,0)*0,75+(10,0+8,0)*0,75+(8,0+6,0)*0,75+(22,0+20,0+18,0)*0,75
k=dz. nr 323/1 - zjazdy i mijanka

[L-]
w=64,70+33,70+(102,0-2,0-11,25-6,80)*1,0*2+(22,0+20,0+18,0)*0,75+(19,40+3,50)*1,0
k=dz. nr 342/1 - jezdnia i mijanka

[L]
w=29,10+41,40+(68,70-1,85-6,0-8,25)*1,0*2+6,0*1,0
k=dz. nr 346/1 - jezdnia

[POZ]
ID=1461
AgrID=1459
AgrMno=1
Nr=14.1
Kat=KNR 2-25
Wyd=wyd.III 1992
Tabl=0407/03
Opis=Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych żelbetowych o powierzchni do 1,0m2
Jm=m2
Ilość=1681,7
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,1996

[R]
Lp=2
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2994

[M]
Lp=20
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0414

[M]
Lp=21
Nazwa=Płyta drogowa żelbetowa wielootworowa typu IOMB 100x75x12,5 cm|m2
Norma=0,9549

[ELEM]
ID=1750
ST=D-04.04.02b
Opis=Nawierzchnie z mieszanki kruszyw niezwiązanych
PZ=1

[AGR]
ID=1744
AgrRodz=0
Nr=15
Opis=Nawierzchnia pomiedzy płytami JOMB z mieszanki kruszyw niezawiązanych 0/31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=321,8
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=422,0-(21,0+8,0+8,0+10,0+10,0+15,0+22,0+19,0+8,0+18,0+8,0)*1,0
k=dz. nr 323/1

[L-]
w=102,0-(11,75+22,75+6,80)*1,0
k=dz. nr 342/1

[L]
w=67,20-(6,15+6,0+8,25)*1,0
k=dz.nr 346/1

[POZ]
ID=1745
AgrID=1744
AgrMno=1
Nr=15.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=321,8
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207

[M]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm|t
Norma=0,1697

[M-]
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,0143

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0025

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0256

[POZ]
ID=1746
AgrID=1744
AgrMno=1
Nr=15.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm całkowita grubość 15 cm (krotność-7)
Jm=m2
Ilość=321,8
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=7
WspM=7
WspS=7
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm|t
Norma=0,0212

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0002

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0013

[AGR]
ID=1747
AgrRodz=0
Nr=16
Opis=Wyrównanie nawierzchni zjazdów z mieszanki kruszyw niezawiązanych 0/31,5 o grubości 15 cm po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=39
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(8,0+10,0+15,0+19,0+10,0+8,0+8,0)*0,50

[POZ]
ID=1748
AgrID=1747
AgrMno=1
Nr=16.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=39
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207

[M]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm|t
Norma=0,1697

[M-]
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,0143

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0025

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0256

[POZ]
ID=1749
AgrID=1747
AgrMno=1
Nr=16.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm całkowita grubość 15 cm (krotność-7)
Jm=m2
Ilość=39
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=7
WspM=7
WspS=7
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm|t
Norma=0,0212

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)|m-g
Norma=0,0002

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0013

[ELEM]
ID=1358
ST=D-05.03.23a
Opis=Nawierzchnia zjazdu do świetlicy z betonowej kostki brukowej
PZ=1

[AGR]
ID=1621
AgrRodz=0
Nr=17
Opis=Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm koloru dostosowanego do istniejącego zjazdu
Jm=m2
Ilość=10,4
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,50*(6,20+4,20)*2,0

[POZ]
ID=1622
AgrID=1621
AgrMno=1
Nr=17.1
Kat=KNR 2-31u1
Wyd= 1994
Tabl=0600/03
Opis=Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm koloru grafitowego
Jm=m2
Ilość=10,40
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,14

[M]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa|m2
Norma=1,00

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=0,0687

[M]
Nazwa=Cement portlandzki biały|t
Norma=0,0105

[S]
Nazwa=Ubijak|m-g
Norma=0,286

[ELEM]
ID=268
Nr=V
Opis=OBRAMOWANIE

[ELEM]
ID=1331
ST=D-08.01.01b
Opis=Krawężniki najazdowe betonowe na połączeniu nawiechni bitumicznej drogi powiatowej z przebudowywanymi drogami wewnętrznymi
PZ=1

[AGR]
ID=1623
AgrRodz=0
Nr=18
Opis=Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem jako obramowanie zjazdów
Jm=m
Ilość=44
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=26,0
k=dz. nr 323/1

[L]
w=18,0
k=dz. nr 346/1

[POZ]
ID=1624
AgrID=1623
AgrMno=1
Nr=18.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m
Ilość=44
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R-]
Nazwa=Brukarze gr.III|r-g
Norma=0,1071

[R-]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,1071

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,2138

[R-]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=0,0127

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0042

[POZ]
ID=1625
AgrID=1623
AgrMno=1
Nr=18.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0402/04
Opis=Ława betonowa z oporem pod krawężniki i ściek
Jm=m3
Ilość=2,64
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=44,0*0,06

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=4,28

[R-]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=4,28

[R-]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Beton zwykły B-15 (C12/15)|m3
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=0,27

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,47

[ELEM]
ID=1689
Nr=VI
Opis=ROBOTY INNE

[AGR]
ID=1699
AgrRodz=0
Nr=19
Opis=Regulacja podziemnych zaworów wodociągowych
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=1700
AgrID=1699
AgrMno=1
Nr=19.1
Opis=Regulacja podziemnych zaworów wodociagowych
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[AGR]
ID=1702
AgrRodz=0
Nr=20
Opis=Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=1704
AgrID=1702
AgrMno=1
Nr=20.1
Opis=Regulacja studni kanalizacji sanitarnej
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=1711
Nr=VII
Opis=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

[AGR]
ID=1712
AgrRodz=0
Nr=21
Opis=Pobocza gruntowe - humusowanie z obsianiem wyselekcjonowanymi mieszankami traw niskich przy grubości humusu 10 cm wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi
Jm=m2
Ilość=205,65
ZaokrObm=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(22,10+47,60+29,80+10,10+38,0+34,0+38,0+36,60+10,30+37,70+26,20+15,10+6,90+5,0+48,0+42,0+41,50+64,20+53,50+44,80+17,20+10,0)*0,25
k=dz. nr 323/1

[L-]
w=(11,50+16,50+6,0+14,40+28,30+7,0+9,30+31,20+16,40+21,0+15,60+10,0)*0,25
k=dz. nr 342/1

[L]
w=(7,60+51,50+10,90+7,40+58,50+8,10)*0,25
k=dz.nr 346/1

[POZ]
ID=1713
AgrID=1712
AgrMno=1
Nr=21.1
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0505/01
Opis=Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
Jm=m2
Ilość=205,65
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0955

[POZ]
ID=1714
AgrID=1712
AgrMno=1
Nr=21.2
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0510/01
Opis=Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem
Jm=m2
Ilość=205,65
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Darniarze gr.II|r-g
Norma=0,2464

[M]
Lp=20
Nazwa=Ziemia urodzajna (humus)|m3
Norma=0,052

[M]
Lp=21
Nazwa=Nasiona traw|kg
Norma=0,012

[POZ]
ID=1715
AgrID=1712
AgrMno=1
Nr=21.3
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0510/02
Opis=Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm
Jm=m2
Ilość=205,65
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Darniarze gr.II|r-g
Norma=0,1624

[M]
Lp=20
Nazwa=Ziemia urodzajna (humus)|m3
Norma=0,052

[POZ]
ID=1716
AgrID=1712
AgrMno=1
Nr=21.4
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0510/03
Opis=Obsianie poboczy gruntowych w ziemi urodzajnej
Jm=m2
Ilość=205,65
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Lp=1
Nazwa=Darniarze gr.II|r-g
Norma=0,063

[M]
Lp=21
Nazwa=Nasiona traw|kg
Norma=0,012

[EXPORT_PDF]
[encoded data, 18676 characters]

